**ANEXĂ nr. …….. din 10.04.2024**

la DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE nr. **34 din 31.01.2022, actualizata cu nr. 31/10.10.2022**, emisa de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta, pentru *proiectul* : **”NOD RUTIER CUMPANA A4 (KM 16+700) - DN 39E” INCLUSIV RETELE DE UTILITATI DIN CULOARUL INVESTITIEI, LOCALITATEA CUMPANA, COMUNA CUMPANA, MUNICIPIUL CONSTANTA, JUDETUL CONSTANTA***,*  *propus* a fi amplasat in municipiul Constanta, **comuna Cumpana, sat Cumpana, judetul Constanta**, *documentatie înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 2881 din 05.03.2024,*

***titular*** : **COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. *,*** *cu sediul social in municipiul Bucuresti, b-dul Dinicu Golescu, nr. 38* , sector 1.

1. **La punctul 1**
2. **Marimea proiectului:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Conform Decizie etapei de încadrare nr. 34/31.01.2022 actualizată cu nr. 31 din 10.10.2022** | **Conform modificarilor aduse proiectului** |
| Structura rutiera  - 4 cm strat de uzura tip MAS 16 uzura PMB 45/80  -5 cm strat de legătură tip BAD 22.4 leg. MB45/80  - 8 cm strat de baza AB 31.5 baza 50/70  - 20 cm strat superior de fundaţie din piatra sparta amestec optimal  - 25 cm strat inferior piatra sparta  -Geocompozit cu rol anticontaminant  -20 cm strat de formă din pamant stabilizat cu lianţi | Structura rutiera **bretele** Nod Rutier Cumpana  - 4 cm strat de uzura tip MAS 16 uzura PMB 45/80 - - 6 cm strat de legătură tip BAD 22.4 leg. PMB 45/80  - 10 cm strat de baza AB 31.5 baza 50/70  - 20 cm strat superior de fundaţie din piatra sparta amestec optimal  - 25 cm strat inferior piatra sparta -  -20 cm strat de formă din pamant stabilizat cu lianţi  Structura rutiera **benzi de accelerare/decelerare** Nod Rutier Cumpana  - 4 cm strat de uzura tip MAS 16 uzura PMB 45/80  - 6 cm strat de legătură tip BAD 22.4 leg. PMB 45/80  - 15 cm strat de baza AB 31.5 baza 50/70  - 45 cm strat superior de fundaţie din piatra sparta amestec optimal  - 15 cm strat inferior piatra sparta  - 20 cm strat de formă din pamant stabilizat cu lianţi |

**Se vor respecta toate măsurile prevăzute şi impuse prin Decizia etapei de incadrare nr. 34 din 31.01.2022, actualizata cu nr. 31/10.10.2022**

**Nu se acceptă alte modificări decât cele prevăzute la punctul 1.**

**2. Prezenta Anexa se emite cu urmatoarele conditii:**

- DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE nr. **34 din 31.01.2022, actualizata cu nr. 31/10.10.2022**, isi pastreaza valabilitatea insotita de prezenta Anexa, care este parte integranta din actul de reglementare.

* respectarea condiţiilor impuse prin Decizia Etapei de Incadrare, atât pentru perioada de construire, cât şi în timpul exploatării şi a dezafectării amplasamentelor ocupate în timpul execuţiei lucrărilor (organizări de şantier, drumuri tehnologice);
* respectarea conditiilor impuse prin decizia etapei de incadrare si a OUG nr. 92/2021, *privind regimul deseurilor, cu modificari si completari .*

**Nerespectarea prevederilor Deciziei Etapei de Incadrare se santioneaza conform prevederilor legale in vigoare.**

**DIRECTOR EXECUTIV, ŞEF SERVICIU A.A.A,**

**Celzin LATIF Lavinia Monica ZECA**

**Intocmit,**

**Consilier Otilia Liana ISPAS**

Nota: redactat in 3 (trei) exemplare